# Doby nabíjení

V následující tabulce najdete přibližnou dobu v minutách potřebnou pro dosažení požadovaného stavu nabití, v závislosti na typu akumulátoru a režimu. Doby nabíjení se mohou lišit. Další informace k tomu najdete na: www.bosch-professional.com/wac.

## Režim nabíjení Power Boost

Následující doby nabíjení platí pro jeden akumulátor, resp. dva akumulátory, které se nabíjejí současně.

Akumulátor |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

odpovídá stavu nabití ≈ 50 %

odpovídá stavu plného nabití

## Standardní režim nabíjení

Následující doby nabíjení platí pro jeden akumulátor, resp. dva akumulátory, které se nabíjejí současně.

Akumulátor |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

odpovídá stavu plného nabití