# Akku wird nicht geladen

## Akku wird nicht geladen und die Anzeigen leuchten nicht

Ursache: Netzstecker des Ladegerätes nicht (richtig) eingesteckt

Abhilfe: Stecken Sie den Netzstecker (vollständig) in die Steckdose.

Ursache: Steckdose, Netzkabel oder Ladegerät defekt

Abhilfe: Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker. Lassen Sie das Ladegerät gegebenenfalls von einer autorisierten Kundendienststelle überprüfen.

## Akku wird nicht geladen und beide Statusanzeigen (3) leuchten rot

Ursache: Ladegerät hat einen internen Fehler festgestellt

Abhilfe: Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass das Ladegerät abgekühlt ist. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein. Lassen Sie das Ladegerät gegebenenfalls von einer autorisierten Kundendienststelle überprüfen.

## Akku wird nicht geladen und eine Statusanzeige (3) leuchtet rot

Ursache: Ladegerät hat einen Fehler am Akku festgestellt

Abhilfe: Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig und richtig eingesteckt ist und dass die Akku- und/oder Ladekontakte sauber sind. Ziehen Sie den Netzstecker und stecken ihn wieder ein. Falls der Fehler erneut auftritt, lassen Sie den Akku von einer autorisierten Kundendienststelle überprüfen.

Ursache: Akku defekt

Abhilfe: Ersetzen Sie den Akku.

## Akku wird nicht geladen und die Statusanzeige (3) leuchtet gelb

Ursache: Akkutemperatur außerhalb des zulässigen Ladetemperaturbereichs

Abhilfe: Wenn die Akkutemperatur über dem zulässigen Ladetemperaturbereich liegt siehe Ladevorgang, schaltet sich die Active Air Cooling-Funktion des Ladegeräts ein und kühlt den Akku ab, bis die Akkutemperatur wieder innerhalb des zulässigen Ladetemperaturbereichs ist siehe Vorkühlung.

Wenn die Akkutemperatur unter dem zulässigen Ladetemperaturbereich liegt siehe Ladevorgang, warten Sie, bis die Akkutemperatur wieder innerhalb des zulässigen Ladetemperaturbereichs liegt.