# Индикатор состояния

##

Непрерывный зеленый свет индикатора состояния (3) означает, что неисправности отсутствуют и зарядное устройство готово к работе. Если в гнезде для зарядки (1) находится аккумулятор, непрерывный зеленый свет индикатора состояния (3) свидетельствует о том, что аккумулятор заряжается в зарядном устройстве без каких-либо проблем.

Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор состояния (3) продолжает гореть зеленым.

##

Непрерывный желтый свет индикатора состояния (3) свидетельствует о том, что температура аккумулятора находится вне допустимого диапазона температуры зарядки см. Процесс зарядки.

Как только температура возвращается в допустимый диапазон, начинается процесс зарядки и индикатор состояния начинает гореть зеленым.

##

Непрерывный красный свет/мигание индикатора (3) свидетельствует о неисправности аккумулятора или зарядного устройства.