# Времена на зареждане

Следната таблица ще Ви даде приблизително нужното време в минути за желаното състояние на зареждане, в зависимост от типа на акумулатора и режима на зареждане. Времената на зареждане могат да варират. Допълнителна информация ще откриете на www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost режим на зареждане

Следните времена за зареждане се отнасят за една или две батерии, които се зареждат едновременно.

Акумулаторна батерия |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

отговаря на състояние на зареждане от ≈ 50 %

отговаря на пълно състояние на зареждане

## Стандартен режим на зареждане

Следните времена за зареждане се отнасят за една или две батерии, които се зареждат едновременно.

Акумулаторна батерия |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

отговаря на пълно състояние на зареждане