# Processus de charge

3 modes de charge différents sont proposés pour la charge des batteries. Appuyez sur la touche MODE (8) pour commuter entre des modes de charge suivants :

- Mode de charge Standard
- Mode de charge Power Boost
- Mode de charge Long Life

Le symbole correspondant s’allume sur le panneau de commande (2).

##

La batterie est rechargée à 100 % avec la vitesse standard. Le mode de charge Standard est le mode qui est préréglé sur le chargeur. Les durées de charge dans le mode Standard sont indiquées dans le tableau : voir Durées de charge
L’indicateur mode de charge Standard (7) s’allume pendant la charge.

##

La batterie est rechargée à 100 % avec la vitesse de charge la plus rapide. Les durées de charge en mode Power Boost sont indiquées dans le tableau : voir Durées de charge

L’indicateur mode de charge Power Boost (6) s’allume pendant la charge rapide.

##

La batterie est rechargée à 100 % avec la vitesse de charge la plus lente. La charge lente a des effets positifs sur la durée de vie de la batterie.

L’indicateur mode de charge Long Life (5) s’allume pendant la charge.