# Įkrovimo laikas

Žemiau pateiktoje lentelėje, priklausomai nuo akumuliatoriaus tipo ir įkrovimo režimo, rasite apytikrį laiką minutėmis, kurio reikia akumuliatoriui iki norimos įkrovos įkrauti. Įkrovimo laikai gali skirtis. Daugiau informacijos rasite: www.bosch-professional.com/wac.

## „Power Boost“ įkrovimo režimas

Žemiau nurodyti įkrovimo laikai galioja akumuliatoriui ar, atitinkamai, dviems akumuliatoriams, kuriuos galima įkrauti vienu metu.

Akumuliatorius |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

atitinka įkrovos būklę ≈ 50 %

atitinka visiškos įkrovos būklę

## Standartinis įkrovimo režimas

Žemiau nurodyti įkrovimo laikai galioja akumuliatoriui ar, atitinkamai, dviems akumuliatoriams, kuriuos galima įkrauti vienu metu.

Akumuliatorius |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

atitinka visiškos įkrovos būklę