# Приказ за статус

##

Зеленото трајно светло на приказот за статус (3) сигнализира дека нема дефект и дека полначот е подготвен за работа. Ако батеријата е во отворот за полнење (1), трајното зелено светло на приказот за статус (3) сигнализира дека батеријата се полни без проблеми на полначот.

Ако батеријата е целосно наполнета, приказот за статус (3) продолжува да свети зелено.

##

Жолтото трајно светло на приказот за статус (3) сигнализира дека температурата на батеријата е надвор од дозволениот опсег на температура на полнење види Процес на полнење.

Штом се достигне дозволениот опсег на температура на полнење, процесот на полнење започнува и приказот за статус се префрла на зелено.

##

Црвено трајно светло/трепкачко светло на приказот за статус (3) сигнализира грешка на батеријата или на полначот.