# Зарядталу уақыты

Төмендегі кестеде аккумулятор түріне және зарядтау режиміне байланысты қажетті заряд деңгейіне жету үшін минуттармен қанша уақыт кететіні көрсетілген. Зарядтау уақыты өзгешеленуі мүмкін. Бұл туралы қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost зарядтау режимі

Төмендегі зарядтау уақытының мәндері бір аккумулятор немесе бірге зарядталып жатқан екі аккумулятор үшін жарамды.

Аккумулятор |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

≈ 50% заряд деңгейіне сәйкес келеді

толық заряд деңгейіне сәйкес келеді

## Стандартты зарядтау режимі

Төмендегі зарядтау уақытының мәндері бір аккумулятор немесе бірге зарядталып жатқан екі аккумулятор үшін жарамды.

Аккумулятор |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

толық заряд деңгейіне сәйкес келеді