# Времиња на полнење

Следната табела го прикажува приближното време во минути потребно за посакуваната состојба на полнење, во зависност од типот на батеријата и режимот на полнење. Времето на полнење може да варира. Повеќе информации за ова може да најдете на: www.bosch-professional.com/wac.

## Режим за полнење за Power Boost

Следните времиња на полнење се однесуваат на една батерија или две батерии кои се полнат истовремено.

Батерија |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

одговара на состојба на полнење од ≈ 50 %

одговара на целосна состојба на наполнетост

## Стандарден режим на полнење

Следните времиња на полнење се однесуваат на една батерија или две батерии кои се полнат истовремено.

Батерија |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

одговара на целосна состојба на наполнетост