# Tempos de carregamento

Na seguinte tabela pode consultar o tempo aproximado necessário em minutos para alcançar o nível de carga desejado, em função do tipo de bateria e do modo de carregamento. Os tempos de carregamento podem variar. Encontra mais informações a este respeito em: www.bosch-professional.com/wac.

## Modo de carregamento Power Boost

Os seguintes tempos de carregamento se aplicam a uma bateria ou a duas baterias carregadas ao mesmo tempo.

Bateria |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

corresponde a um nível de carga de ≈ 50 %

corresponde a um nível de carga completo

## Modo de carregamento Standard

Os seguintes tempos de carregamento se aplicam a uma bateria ou a duas baterias carregadas ao mesmo tempo.

Bateria |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

corresponde a um nível de carga completo