# UKK

Mikä latauslaite sopii akulleni?

Kaikki 18 V:n akut ovat yhteensopivia kaikkien Bosch Professional 18 V:n latauslaitteiden ja kaikkien AMPShare-kumppaneiden 18 V:n latauslaitteiden kanssa.

Kun latauslaitetta käytetään ammattitöissä, suosittelemme valitsemaan sellaisen akun, jonka latausaika on alle 1 tunti.

Kaikki latausajat löytyvät online-käyttöoppaasta tai Bosch Professional -verkkosivustolta.

Minkä pituinen on akkuni latausaika?

Akun latausaika riippuu kahdesta tekijästä:

- Akun tyyppi ja akun kapasiteetti
- Latausnopeus

Kaikki latausajat löytyvät verkossa olevasta käyttöoppaasta Latausajat ja Bosch Professional -verkkosivustolta.

Voiko akut jättää latauslaitteeseen täyteen lataamisen jälkeen?

Heti kun akku on ladattu täyteen ja latauslaite ilmoittaa siitä, lataus on saatu päätökseen.

Akun voi jättää latauslaitteeseen, mutta emme suosittele säilyttämään akkua pitkäaikaisesti latauslaitteessa.

Mikä on sopiva lämpötila akun lataamiseen, käyttöön ja säilyttämiseen?

- Sallittu ympäristön lämpötila käytön ja säilytyksen aikana on –20 °C ... 50 °C.

- Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana on 0 °C ... 35 °C.

- Akun optimaalisen käyttöiän varmistamiseksi akun suositeltava säilytyslämpötila on 0 °C ... 20 °C.

Mikä lataustaso on optimaalinen akun pidemmälle säilytysajalle?

Ihanteellinen lataustaso pidempään säilytykseen on 30–50 %.

Ovatko Bosch Professional -akut yhteensopivia muiden työkalumerkkien kanssa?

Kaikki 18 V:n Bosch Professional -akut ovat yhteensopivia seuraavien tuotteiden kanssa:

- kaikki Bosch Professional 18 V:n järjestelmän tuotteet
- kaikki AMPShare-kumppanien tuotteet

Mikä akun lataustaso on optimaalinen pitkän käyttöiän varmistamiseksi?

Pitkän käyttöiän saavuttamiseksi 80 % lataustila on ihanteellinen.

Voinko säätää latauslaitteen latausnopeutta?

EXAL18V2-320 mahdollistaa latausnopeuden yksilöllisen valinnan. EXAL18V2-320 tarjoaa kolme eri lataustapaa, jotka on optimoitu akkujen monipuoliseen käyttöön:

- Vakiolataustapa vakiolatausnopeudella: vakiolataustapa on esiasetettu tehtaalla katso Vakiolataustila.
- Power Boost -lataustapa: Power Boost -lataustavan voi aktivoida latauslaitteen MODE-painikkeella katso Power Boost -lataustapa.

- Long Life -lataustapa: Long Life -lataustavan voi aktivoida latauslaitteen MODE-painikkeella katso Long Life -lataustapa.