# Raffreddamento della batteria ricaricabile (Active Air Cooling)

Il caricabatteria monitora la temperatura della batteria inserita. All’occorrenza, si attivano i ventilatori, al fine di raffreddare la batteria.

Il raffreddamento della batteria avviene in 3 fasi:

- Pre-raffreddamento

- Raffreddamento durante il processo di ricarica

- Post-raffreddamento

Il caricabatteria dispone di un raffreddamento proprio, funzionante indipendentemente dal raffreddamento della batteria.

## Pre-raffreddamento

Se precedentemente alla procedura di ricarica la temperatura della batteria è oltre il campo di temperatura di ricarica consentito vedi Procedura di ricarica, si attivano i ventilatori al fine di raffreddare la batteria.
La procedura di ricarica si avvia non appena la temperatura della batteria raggiunge il campo di temperatura di ricarica consentito.

Durante il pre-raffreddamento, il raffreddamento della batteria verrà indicato nel modo seguente:

L’indicatore Active Air Cooling (4) si accende con luce verde e l’indicatore di stato (3) si accende con luce gialla.

## Raffreddamento durante il processo di ricarica

Se durante la procedura di ricarica il caricabatteria ritiene vantaggioso un raffreddamento della batteria, si attiveranno i ventilatori.

Durante la procedura di ricarica, il raffreddamento della batteria verrà indicato nel modo seguente:

L’indicatore Active Air Cooling (4) si accende con luce verde, l’indicatore di stato (3) si accende con luce verde e le barre dell’indicatore del livello di carica (9) si accendono in sequenza con luce verde.

## Post-raffreddamento

Se successivamente alla procedura di ricarica il caricabatteria ritiene vantaggioso un raffreddamento della batteria, si attiveranno i ventilatori.

Durante il post-raffreddamento, il raffreddamento della batteria verrà indicato nel modo seguente:

L’indicatore Active Air Cooling (4) si accende con luce verde, l’indicatore di stato (3) si accende con luce verde e tutte le barre dell’indicatore del livello di carica (9) si accendono con luce verde.