# Prikaz statusa

##

Zeleno neprekidno svetlo na prikazu statusa (3) označava da nema greške i da je punjač spreman za rad. Ako je akumulator u utičnici za punjenje (1), zeleno neprekidno svetlo na prikazu statusa (3) označava da se akumulator puni na punjaču bez ikakvih problema.

Kada je akumulator potpuno napunjen, prikaz statusa (3) i dalje svetli zeleno.

##

Žuto neprekidno svetlo na prikazu statusa (3) označava da je temperatura akumulatora izvan dozvoljenog opsega temperature punjenja videti Proces punjenja.

Čim se dostigne dozvoljeni opseg temperature punjenja, postupak punjenja počinje i prikaz statusa postaje zelen.

##

Crveno neprekidno/trepćuće svetlo prikaza statusa (3) označava grešku akumulatora ili punjača.