# Ladetid

I tabellen under finner du den omtrentlige tiden som trengs i minutter for ønsket ladenivå, avhengig av batteritype og lademodus. Ladetidene kan variere. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost-lademodus

Følgende ladetider gjelder for ett batteri eller to batterier som lades samtidig.

Batteri |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

tilsvarer et ladenivå på ≈ 50 %

tilsvarer fulladet

## Standardlademodus

Følgende ladetider gjelder for ett batteri eller to batterier som lades samtidig.

Batteri |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

tilsvarer fulladet