# Töltési idők

Az alábbi táblázat az akkumulátor típusától és töltési módjától függően mutatja a kívánt töltöttségi állapot eléréséhez szükséges hozzávetőleges időt percben kifejezve. A töltési idők változhatnak. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

## Power Boost töltési üzemmód

Az alábbi töltési idők egy akkumulátorra vagy két akkumulátor egyidejű töltésére vonatkoznak.

Akkumulátor |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

≈ 50%-os töltöttségi állapotnak felel meg

megfelel a teljesen feltöltött állapotnak

## Standard töltési üzemmód

Az alábbi töltési idők egy akkumulátorra vagy két akkumulátor egyidejű töltésére vonatkoznak.

Akkumulátor |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

megfelel a teljesen feltöltött állapotnak