# Akumulatorska baterija se ne polni

## Akumulatorska baterija se ne polni, prikazi ne svetijo

Vzrok: omrežni vtič polnilnika ni (pravilno) vstavljen

Odpravljanje težave: omrežni vtič (povsem) vstavite v vtičnico.

Vzrok: okvara vtičnice, omrežnega kabla ali polnilnika

Odpravljanje težave: preglejte omrežni kabel in omrežni vtič. Po potrebi se obrnite na pooblaščenega serviserja, da pregleda polnilnik.

## Akumulatorska baterija se ne polni, oba prikaza stanja (3) pa svetita rdeče

Vzrok: polnilnik je zaznal interno napako

Odpravljanje težave: izvlecite omrežni vtič in se prepričajte, da se je polnilnik ohladil. Znova vstavite omrežni vtič. Po potrebi se obrnite na pooblaščenega serviserja, da pregleda polnilnik.

## Akumulatorska baterija se ne polni, prikaz stanja (3) pa sveti rdeče

Vzrok: polnilnik je zaznal napako akumulatorske baterije

Odpravljanje težave: prepričajte se, da je akumulatorska baterija v celoti vstavljena v pravilnem položaju in da so kontakti akumulatorske baterije in/ali kontakti za polnjenje čisti. Izvlecite omrežni vtič in ga znova vstavite v vtičnico. Če znova pride do napake, akumulatorsko baterijo predajte v pregled pooblaščenemu serviserju.

Vzrok: akumulatorska baterija je okvarjena

Odpravljanje težave: zamenjajte akumulatorsko baterijo.

## Akumulatorska baterija se ne polni, prikaz stanja (3) pa sveti rumeno

Vzrok: temperatura akumulatorske baterije je zunaj dovoljenega območja za polnjenje

Odpravljanje težave: če temperatura akumulatorske baterije presega dovoljeno temperaturo med polnjenjem glejte Polnjenje, se vklopi funkcija Active Air Cooling polnilnika, ki hladi akumulatorsko baterijo, dokler temperatura akumulatorske baterije ne doseže znova dovoljene temperature med polnjenjem glejte .

Če je temperatura akumulatorske baterije manjša od dovoljene temperature med polnjenjem glejte Polnjenje, počakajte, da temperatura akumulatorske baterije znova doseže dovoljeno temperaturo med polnjenjem.