# Stavová indikácia

##

Zelené trvalé svietenie stavovej indikácie (3) signalizuje, že nie je prítomná žiadna porucha a nabíjačka je pripravená na prevádzku. Ak sa akumulátor nachádza v nabíjacej šachte (1), signalizuje zelené trvalé svietenie stavovej indikácie (3), že akumulátor je v nabíjačke nabíjaný bezchybne.

Keď je akumulátor úplne nabitý, svieti stavová indikácia (3) naďalej nazeleno.

##

Žlté trvalé svietenie stavovej indikácie (3) signalizuje, že teplota akumulátora je mimo povolený rozsah teploty nabíjania pozri Proces nabíjania.

Keď sa dosiahne povolený rozsah teploty nabíjania, začne sa nabíjanie a stavová indikácia sa zmení na zelenú.

##

Červené trvalé svietenie/blikanie stavovej indikácie (3) signalizuje chybu na akumulátore alebo na nabíjačke.