# Час заряджання

У наступній таблиці міститься приблизний час у хвилинах, потрібний для бажаного рівня заряду залежно від типу акумулятора та режиму заряджання. Час заряджання може бути різним. Детальнішу інформацію ви знайдете за адресою: www.bosch-professional.com/wac.

## Режим заряджання Power Boost

Наведений нижче час заряджання стосується одного акумулятора або двох акумуляторів, які заряджаються одночасно.

Акумуляторна батарея |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

відповідає стану заряду ≈ 50 %

відповідає повному стану заряджання

## Стандартний режим заряджання

Наведений нижче час заряджання стосується одного акумулятора або двох акумуляторів, які заряджаються одночасно.

Акумуляторна батарея |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

відповідає повному стану заряджання