# FAQ

Qual carregador é adequado para minha bateria?

Todas as baterias de 18V são compatíveis com todos os carregadores de 18V Bosch Professional e todos os carregadores de 18V dos parceiros AMPShare.

Para usuários profissionais recomendamos combinar o carregador com uma bateria em que o tempo de carregamento seja inferior a 1 hora.

Todos os tempos de carregamento estão disponíveis no manual de instruções online ou no site da Bosch Professional.

Quais são os tempos de carregamento para minha bateria?

A duração do carregamento da bateria depende de 2 fatores:

- Tipo de bateria e capacidade da bateria
- Velocidade de carregamento

Todos os tempos de carregamento podem ser consultados no manual de instruções online Tempos de carregamento ou no site da Bosch Professional.

As baterias podem permanecer no carregador, depois de estarem totalmente carregadas?

Assim que a bateria estiver totalmente carregada e isso for indicado no carregador, o carregamento está concluído.

A bateria pode permanecer no carregador, contudo não é recomendável armazenar a bateria durante muito no carregador.

A que temperaturas deve ser carregada, usada e armazenada uma bateria?

- A temperatura ambiente permitida para operação e armazenamento é de −20 °C a 50 °C.

- A temperatura ambiente recomendada durante o carregamento é de 0 °C a 35 °C.

- Para uma vida útil ideal da bateria recomendamos que armazene a bateria a uma temperatura de 0 °C a 20 °C.

Que carga de bateria é ideal para um maior tempo de armazenamento?

Para um armazenamento mais longo é ideal um nível de carga de 30–50%.

As baterias Bosch Professional são compatíveis com outras marcas?

Todas as baterias de 18V Bosch Professional são compatíveis com os seguintes produtos:

- todos os produtos do sistema de 18V Bosch Professional
- todos os produtos de parceiros AMPShare

Que carga de bateria é ideal para uma maior vida útil?

Para uma vida útil mais longa é ideal um nível de carga de 80% ideal.

Posso adaptar a velocidade de carregamento do carregador?

No EXAL18V2-320 pode adaptar a velocidade de carregamento às suas necessidades. O EXAL18V2-320 possui 3 modos de carregamento que estão otimizados para a utilização versátil de baterias:

- Modo de carregamento Standard com velocidade de carregamento standard: o modo de carregamento Standard vem predefinido de fábrica ver Modo de carregamento standard.
- Modo de carregamento Power Boost: o modo de carregamento Power Boost pode ser ativado no carregador através da tecla MODE ver Modo de carregamento Power Boost.

- Modo de carregamento Long Life: o modo de carregamento Long Life pode ser ativado através da tecla MODE no carregador ver Modo de carregamento Long Life.