# نشانگر وضعیت

##

چراغ سبز ثابت در نشانگر وضعیت (3) نشان می دهد، که هیچ مشکلی وجود ندارد و شارژر آماده به کار است. اگر باتری قابل شارژی در محفظه شارژ (1) باشد، چراغ سبز ثابت در نشانگر وضعیت (3) نشان می دهد، که باتری قابل شارژ بدون هیچ مشکلی در شارژر شارژ می شود.

وقتی باتری قابل شارژ به طور کامل شارژ شود، نشانگر وضعیت (3) همچنان به رنگ سبز روشن می ماند.

##

چراغ زرد ثابت در نشانگر وضعیت (3) نشان می دهد، که دمای باتری قابل شارژ خارج از محدوده دمای شارژ مجاز است رجوع کنید به فرآیند شارژ.

به محض رسیدن به محدوده دمای مجاز شارژ، فرآیند شارژ شروع می شود و نشانگر وضعیت به رنگ سبز تغییر می کند.

##

نشانگر وضعیت چراغ ثابت قرمز/چراغ چشمک زن (3) نشان می دهد، که مشکلی در باتری قابل شارژ یا شارژر وجود دارد.