# Η μπαταρία δε φορτίζεται

## Η μπαταρία δε φορτίζεται και οι ενδείξεις δεν ανάβουν

Αιτία: Το φις του φορτιστή δεν είναι (σωστά) τοποθετημένο

Αντιμετώπιση: Τοποθετήστε το φις (εντελώς) στην πρίζα.

Αιτία: Χαλασμένη πρίζα, ηλεκτρικό καλώδιο ή φορτιστής

Αντιμετώπιση: Ελέγξτε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις. Αναθέστε τον έλεγχο του φορτιστή ενδεχομένως σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## Η μπαταρία δε φορτίζεται και οι δύο ενδείξεις κατάστασης (3) ανάβουν κόκκινες

Αιτία: Ο φορτιστής έχει διαπιστώσει ένα εσωτερικό σφάλμα

Αντιμετώπιση: Τραβήξτε το φις και βεβαιωθείτε, ότι ο φορτιστής είναι κρύος. Τοποθετήστε ξανά το φις. Αναθέστε τον έλεγχο του φορτιστή ενδεχομένως σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## Η μπαταρία δε φορτίζεται και μια ένδειξη κατάστασης (3) ανάβει κόκκινη

Αιτία: Ο φορτιστής έχει διαπιστώσει ένα σφάλμα στην μπαταρία

Αντιμετώπιση: Βεβαιωθείτε, ότι η μπαταρία είναι πλήρως και σωστά τοποθετημένη και ότι οι επαφές της μπαταρίας και/ή οι επαφές φόρτισης είναι καθαρές. Τραβήξτε το φις και τοποθετήστε το ξανά. Σε περίπτωση που το σφάλμα εμφανιστεί εκ νέου, αναθέστε τον έλεγχο της μπαταρίας σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αιτία: Μπαταρία ελαττωματική

Αντιμετώπιση: Αντικαταστήσετε την μπαταρία.

## Η μπαταρία δε φορτίζεται και η ένδειξη κατάστασης (3) ανάβει κίτρινη

Αιτία: Θερμοκρασία μπαταρίας εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής της θερμοκρασίας φόρτισης

Αντιμετώπιση: Εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πάνω από την επιτρεπόμενη περιοχή της θερμοκρασίας φόρτισης βλέπε Διαδικασία φόρτισης, η λειτουργία Active Air Cooling του φορτιστή ενεργοποιείται και ψύχει την μπαταρία, ώσπου η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι ξανά εντός της επιτρεπόμενης περιοχής της θερμοκρασίας φόρτισης βλέπε .

Εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι κάτω από την επιτρεπόμενη περιοχή της θερμοκρασίας φόρτισης βλέπε Διαδικασία φόρτισης, περιμένετε, ώσπου η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι ξανά εντός της επιτρεπόμενης περιοχής της θερμοκρασίας φόρτισης.