# ЧЗВ

Кое зарядно устройство е подходящо за моята акумулаторна батерия?

Всички 18 V акумулаторни батерии са съвместими с всички Bosch Professional 18 V зарядни устройства и всички 18 V зарядни устройства на AMPShare партньорите.

Ние препоръчваме за професионални потребители комбиниране на зарядното устройство с акумулаторна батерия, при която времето за зареждане е под 1 час.

Всички времена на зареждане могат да се открият в онлайн инструкцията за експлоатация или на уебсайта на Bosch Professional.

Какви са времената на зареждане за моята акумулаторна батерия?

Продължителността на зареждане на акумулаторната батерия зависи от 2 фактора:

- Тип и капацитет на акумулаторната батерия
- Скорост на зареждане

Всички времена на зареждане могат да се открият в онлайн инструкцията за експлоатация Времена на зареждане или на уебсайта на Bosch Professional.

Могат ли акумулаторните батерии да остават в зарядното устройство, след като са били заредени напълно?

Когато акумулаторната батерия е напълно заредена и зарядното устройство показва това, процесът на зареждане е приключил.

Акумулаторната батерия може да остане в зарядното устройство, но въпреки това не е препоръчително тя да се съхранява за по-дълъг период от време в зарядното.

При какви температури трябва да се зарежда, използва и съхранява акумулаторна батерия?

- Допустимата температура на околната среда при работа и складиране възлиза на −20 °C до 50 °C.

- Препоръчителната температура на околната среда по време на процеса на зареждане възлиза на 0 °C до 35 °C.

- За оптимална експлоатационна продължителност на акумулаторната батерия се препоръчва акумулаторната батерия да се съхранява при 0 °C до 20 °C.

Какъв акумулаторен заряд е оптимален за по-дълъг живот на съхранение?

За по-дълго съхранение идеално е състояние на зареждане от 30–50 %.

Дали акумулаторните батерии на Bosch Professional са съвместими с други марки?

Всички 18 V Bosch Professional акумулаторни батерии са съвместими със следните електроинструменти:

- всички продукти от Bosch Professional 18-V системата
- всички продукти на AMPShare партньорите

Какъв акумулаторен заряд е оптимален за по-дълга експлоатационна продължителност?

За по-дълга експлоатационна продължителност идеално е състояние на зареждане от 80 %.

Мога ли да адаптирам скоростта на зареждане на зарядното устройство?

С EXAL18V2-320 можете да регулирате скоростта на зареждане според Вашите потребности. EXAL18V2-320 разполага с 3 режима на зареждане, които са оптимизирани за многостранна употреба на батерията:

- Режим на стандартно зареждане със стандартна скорост на зареждане: Режимът на стандартно зареждане е фабрично настроен вж. Стандартен режим на зареждане.
- Power Boost режим на зареждане: Power Boost режимът на зареждане може да се активира с бутона MODE върху зарядното вж. Power Boost режим на зареждане.

- Режим на зареждане Long Life: Режимът на зареждане Long Life може да се активира с бутона MODE на зарядното устройство вж. Режим на зареждане Long Life.