# Durées de charge

Le tableau suivant indique la durée approximative (en minutes) nécessaire pour recharger complètement un accu (en fonction du type d’accu). Les durées de charge peuvent varier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.bosch-diy.com/wac

Accu |
--- | ---
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈ 30
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈34
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈43
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈51
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈45
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈59
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈65
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈71
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈87

indique un niveau de charge maximal